	序号
	名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	室内网络摄像机
	品牌
★400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型POE网络摄像机 
★最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
★宽动态: ≥120 dB
★焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：≥75°，垂直视场角：≥40°，对角线视场角：≥90°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选）
红外距离: 最远可达29 m
★视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
★音频: 1路输入；1路输出；1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位: 支持
★电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电
★电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.14 A，最大功耗：7W
★供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af
★启动及工作温湿度: ≤-29 ℃~≥59 ℃，湿度小于90%（无凝结）
防护: IP66
与中心联网
	台
	14
	490
	6860

	2
	室外全彩网络摄像机
	品牌
[bookmark: _GoBack]网络摄像机
★具有400万像素 CMOS传感器。
★具有不小于1/1.8"靶面尺寸
★最低照度彩色：0.0005 lx。内置暖白光补光灯。
补光距离≥55米。
动态范围≥100dB。
信噪比≥62dB。
★需支持IP67防尘防水。
★需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
与中心联网
	台
	5
	490
	2450

	3
	摄像机支架
	壁装支架
★适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
★材料 铝合金
★调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 ≥70×97×173mm
可配支架 （竖杆装）
	个
	19
	22
	418

	4
	交换机
	1、★标准机架式≥24个10/100Mbps自适应以太网端口，≥2个千兆光电复用口，其中≥24个端口支持PoE供电
2、★端口缓存：≥2Mbits
3、工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应
4、★≥7.2Gbps交换容量,≥5.36Mpps包转发率
5、★MAC地址：8K
6、支持流控开关
7、★自带风扇
8、6KV端口防雷
9、★支持PoE/PoE+，最大PoE功率≥240W
10、★工作温度：0℃～50℃ 
	台
	1
	1330
	1330

	5
	网线
	★国标6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,工作温度为-20~60℃
★标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求；
★标准装箱长度:305m±1.5m；
★芯线规格:24AWG,无氧铜；线径足0.57mm。
★线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	箱
	4
	850
	3400

	6
	配电箱
	不锈钢喷塑材质、用于放置监控网络交换机
	米
	1
	400
	400

	7
	线槽
	项目配套国标优质线槽
	米
	200
	5
	1000

	8
	线管
	项目配套国标优质线管含配件
	米
	200
	7
	1400

	9
	硬盘
	8TB 希捷/西数/海康威视
	块
	4
	2000
	8000

	10
	六类水晶头
	≥15um整体全度，三叉式针片，镀金工艺
	盒
	1
	50
	50

	11
	插排
	★公牛插排，≥8插位，≥2500W，≥3*2.5平方纯铜导线3米，
	个
	2
	60
	120

	12
	五金配件
	PVC绝缘胶带\塑料胀塞\螺丝\扎带等其它辅助材料
	批
	1
	200
	200

	　
	总计（元）　 
	以上包含安装、税费。免费质保3年
	　
	　
	　
	25628



